

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021 с. Богучаны № 1145-п

|  |
| --- |
| Об утверждении проекта контейнерной площадки для накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами поверхностного типа Богучанского района |

В целях организации обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Богучанского района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 №89 «Об отходах производства и потребления», Санитарными требованиями к размещению контейнерных площадок (установлены санитарными правилами СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» ,статьями 7,8,43,47 Устава Богучанского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект контейнерной площадки для накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами поверхностного типа Богучанского района, согласно приложению №1.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя Главы Богучанского района по вопросам развития лесопромышленного комплекса, экологии и природопользования С.И. Нохрина.

 3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в Официальном вестнике Богучанского района.

Глава Богучанского района В.Р. Саар

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Богучанского района

от 27.12.2021 № 1145-п

(приложение 1)

ПРОЕКТ КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ С КОНТЕЙНЕРАМИ ПОВЕРХНОСТНОГО ТИПА БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

с. Богучаны

**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

В настоящем Проекте контейнерной площадки накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами поверхностного типа Богучанского района (далее - Проект) представлено типовое решение устройства контейнерной площадки для накопления твердых коммунальных отходов с установкой поверхностных контейнеров (далее – Контейнерная площадка).

Поверхностные контейнерные площадки: твердое бетонное (асфальтовое) покрытие. **Размеры покрытия должны превышать размеры контейнеров не менее чем на 1 м во все стороны**. При устройстве покрытия поверхности контейнерной площадки могут использоваться другие искусственные водонепроницаемые и химически стойкие покрытия (керамзитобетонное, полимербетон, керамическая плита и др.).

Контейнерные площадки для установки контейнеров должны иметь ровное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%.

Конструкция контейнерной площадки представляет собой ограду с трех сторон высотой от 1,5 до 2 метров.

Контейнерная площадка с контейнерами поверхностного типа должна быть оснащена скатным навесом (крышей). Устанавливая крышу, необходимо обеспечить циркуляцию воздуха. Для этого ограждение и крыша разделяются зазором.

Контейнерная площадка должна быть оснащена распашными воротами высотой от 1 до 2 м, состоящая из профлиста и сетки рябицы.

Общая площадь территории контейнерной площадки должна быть рассчитана с учетом установки необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук.

Примерные размеры контейнерных площадок:

1. Для контейнерной площадки с установкой 5 (пяти) поверхностных контейнеров (0,75 куб/м):

- ориентировочная площадь для устройства покрытия под размещение контейнеров поверхностного типа: 26,32 м² (2,8м\*9,4м);

1. Для контейнерной площадки с установкой 4 (четырех) поверхностных контейнеров (0,75 куб/м):

- ориентировочная площадь для устройства покрытия под размещение контейнеров поверхностного типа: 21,56 м² (2,8м\*7,7м);

1. Для контейнерной площадки с установкой 3 (трех) поверхностных контейнеров (0,75 куб/м):

- ориентировочная площадь для устройства покрытия под размещение контейнеров поверхностного типа: 16,8 м² (2,8м\*6м);

1. Для контейнерной площадки с установкой 2 (двух) поверхностных контейнеров (0,75 куб/м):

- ориентировочная площадь для устройства покрытия под размещение контейнеров поверхностного типа: 12,04 м² (2,8м\*4,3м);

1. Для контейнерной площадки с установкой 1 (одного) поверхностных контейнеров (0,75 куб/м):

- ориентировочная площадь для устройства покрытия под размещение контейнеров поверхностного типа: 7,84 м² (2,8 м\*2,8 м).

Количество устанавливаемых на контейнерной площадке контейнеров поверхностного типа может меняться из расчета объема накопления. Контейнер поверхностного типа должен быть на колесах и иметь крышку, объем контейнера 0,75 куб/м.

Удаленность контейнерной площадки от многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров. Допускается уменьшение указанных расстояний, но не более чем на 25%.

Контейнерная площадка с контейнерами поверхностного типа должна иметь ограждение высотой не менее 100 см. Ограждение закрывает контейнерную площадку с трех сторон.

Цветовая гамма ограждения контейнерной площадки из профильного листа и цветовая гамма контейнера для накопления твердых коммунальных отходов согласовывается с администрацией Богучанского района дополнительно.